**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż chłodni kontenerowych.**

**ZAKRES USŁUG**

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż 4 chłodni kontenerowych z przeznaczeniem na magazynowanie produktów spożywczych.

2. Lokalizacja miejsca realizacji zamówienia znajduje się w obszarze zamkniętym stanowiącym własność Zamawiającego i znajduje się bezpośrednio przy budynku kuchni – budynek 112.

3. Teren inwestycji stanowi działka nr 2/5 w obrębie Karłowice we Wrocławiu. Teren całego kompleksu jest ogrodzony oraz oddzielony od przyległych dziełek i ma charakter zamknięty zgodnie z art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i art. 2 pkt. 9 z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U. z 2015r. poz. 520). Obsługa komunikacyjna z drogi publicznej ul. P. czajkowskiego i ul. koszarowej istniejącymi zjazdami publicznymi i dalej drogami wewnętrznymi. Powierzchnia terenu przeznaczona pod ustawienie kontenerów jest utwardzona (zał. 2 do niniejszego opisu).

4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:

a) dostawę chłodni kontenerowych spełniających wymagania Zamawiającego, uwzględniającą transport, rozładunek oraz ustawienie ich miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kontenery muszą zostać ustawione w sposób stabilny, tak aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

b) elektryczne przewody przyłączeniowe każdego kontenera należy doprowadzić do rozdzielnicy zlokalizowanej w odległości nieprzekraczającej 18 m od kontenerów,

c) demontaż, załadunek i wywóz chłodni kontenerowej oraz uporządkowanie terenu po demontażu po zakończeniu umowy.

5. Wynajmujący zapewni interwencję serwisanta w czasie do 24 godzin w celu usunięcia awarii, lub w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii wymianę/ naprawę kontenera w czasie do 48 godzin.

6. Wynajmujący zapewni stałą opiekę konsultanta technicznego dostępnego 24/7.

7. Wszelkie szkody, które wystąpią w czasie montażu/demontażu chłodni kontenerowych obciążają Wykonawcę.

8. Dostarczenie energii elektrycznej zapewni Zamawiający.

**WYMOGI OGÓLNE**

a) orientacyjne wymiary zewnętrzne:

- długość ok. 6 m,

- szerokość około 2,4 m,

- wysokość około 2,6 m,

- - wysokość otworu drzwiowego do 2,3 m,

b) wewnętrzne oświetlenie,

c) agregat chłodniczy umożliwiający utrzymanie temperatury w przedziale od 0oC do + 20oC

**Załączniki do opisu:**

Załącznik nr 1 – widok rampy

Załącznik nr 2 – widok placu

Załącznik nr 3 – przewidywana lokalizacja chłodni